Общие сведения
Арендатор (пользователь)- общество с ограниченной ответственностью «Рослесинвест».

На арендуемом лесном участке арендатор осуществляет заготовку древесины при рубке спелых и перестойных лесных насаждений, уход за лесами и вырубку погибших и поврежденных лесных насаждений, а также работы по охране, защите и воспроизводству лесов.

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов
Согласно ст. 10,102,108 Лесного кодекса РФ леса арендуемого лесного участка по своему целевому назначению подразделяются на защитные леса (62,0% площади) и эксплуатационные леса (38,0% площади). Преобладающие категорией защитных лесов являются ценные леса.

Характеристика особо охраняемых природных территорий и объектов.

На арендуемом лесном участке особо охраняемые природные территории и объекты отсутствуют.

Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений
Сведения о редких, находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев и кустарников согласно «Перечню видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается», утвержденного приказом Рослесхоза от 05.12.2011 года № 513, на лесном участке отсутствуют. Для выявления редких и находящихся под угрозой исчезновения видов травянистых растений, в том числе занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Калужской области, необходимы специальные ботанические исследования.
Сведения об обременениях лесного участка
Арендуемый лесной участок не обременен правами и претензиями третьих лиц (в залоге и сервитуте не находится)

Создание лесной инфраструктуры
По лесному участку проходят грунтовые лесохозяйственные дороги протяженностью 10,6 км. Средняя протяженность дорог на 1000 га -2,6 км. Также на арендуемой территории, не покрытой лесом проходит трасса федерального значения «Украина» (Москва-Киев).

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов
Требования к охране лесов от пожаров на арендуемом лесном участке отражены в п.2.17.1 лесохозяйственного регламента ГКУ КО «Дзержинское лесничество». Противопожарное обустройство лесов лесничества предусматривает комплекс мероприятий, направленных на снижение пожарной опасности лесных участков, создание барьеров для распространения лесных пожаров, создание условий для тушения лесных пожаров. При зарастании просек древесно-кустарниковой растительностью проводится расчистка просек. При наличии на просеках древесной растительности диаметром свыше 8 см на высоте груди проводится прокладка просек заново. Работы по очистке леса от захламленности проводятся согласно Правилам санитарной безопасности в лесах. Критерии качества проведения работ определяются ОСТ 56-104-98. Очистка мест рубок обеспечивается лицами, осуществляющими рубки, с соблюдением лесоводственных норм и требований Правил пожарной безопасности в лесах. Мониторинг пожарной опасности в лесах осуществляется постоянно. 
Защита лесов лесного участка от вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий.
Лесопатологическое и санитарное состояние лесов арендуемого участка оценивалось при проведении таксации лесов 2015 года. В насаждениях с неудовлетворительным санитарным состоянием запроектированы выборочные санитарные рубки и уборка захламленности.

Виды и объемы мероприятий локализации и ликвидации очагов вредных организмов на лесном участке.
В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах арендуемого участка проектируется ежегодно текущее лесопатологическое обследование на площади 20 га. Лесопатологическое обследование необходимо проводить на договорной основе с организациями, имеющими право на осуществление такой деятельности.

Мероприятия по воспроизводству лесов.
Вырубленные, погибшие и поврежденные леса подлежат воспроизводству. Воспроизводство лесов осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами согласно ст. 61 Лесного кодекса РФ. Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов.  Целью проектируемых лесовосстановительных мероприятий на арендуемом участке является своевременное восстановление лесов, повышение их продуктивности, улучшение их породного состава. Все лесовосстановительные мероприятия запроектированы с учетом типов леса, природных особенностей района, биологических свойств древесных пород, в соответствии с расчетно-технологическими картами.  В зависимости от характеристики насаждений и целевого назначения лесов рубки ухода в молодняках осуществляется различными механическими способами, отличающимися формой воздействия на нежелательные деревья. 

Проведение рубок ухода за лесом
Целями рубок ухода за лесом являются:

- улучшение породного состава лесных насаждений;

- повышение качества и устойчивости лесных насаждений;

- сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса; сокращение сроков выращивания технически спелой древесины;

- рациональное использование ресурсов древесины.

В средневозрастных и старшего возраста насаждениях технологические коридоры прорубаются с учетом использования имеющихся между деревьями промежутков, а также создаваемых за счет вырубки нежелательных деревьев. 

Погрузочные пункты располагаются у дорог и квартальных просек на полянах, прогалинах и других, не покрытых лесной растительностью землях, при этом погрузочные пункты необходимо располагать таким образом, чтобы они дополняли уже существующие в пределах квартала или блока кварталов и могли использоваться при необходимости проведения рубок на соседних участках. С учетом особенностей леса, его целевого назначения может использоваться преимущественно одна из двух схем секций технологической сети участка леса- с одним или двумя магистральными технологическими коридорами при различном расстоянии между пасечными технологическими коридорами. 

По способу изъятия из насаждения (уничтожения) нежелательных деревьев или способами выполнения основных технологических операций, реализуемых машинами или с помощью инструментов, выделяются технологии, которые для упрощения объединяются по применяемым в них основным базовым машинам или инструментам в группы.

В защитных  лесах проходные рубки осуществляются, в основном, с применением беспасечных, широкопасечных и среднепасечных технологий с заготовкой сортиментов на базе малогабаритных маневренных машин (тракторов) с небольшим удельным давлением на почву, а также мотолебедок и специальных машин для подтрелевки древесины, машин для подвозки сортиментов. Для прокладки новых технологических коридоров может быть вырублено не более 5-8% деревьев всех ярусов, подлежащих на выращивание.
Объемы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом лесном участке.

	Целевое назначение лесов
	Виды мероприятий
	Срок исполнения

	Обеспечение пожарной безопасности в лесах
	В пожароопасный сезон

	Устройство минерализованных полос
	До 30 сентября

	Уход за минерализованными полосами
	До 30 сентября

	Строительство дорог противопожарного назначения
	В течение года

	Изготовление и установка предупредительных аншлагов
	До 30 мая

	Устройство мест отдыха
	До 30 мая

	Ремонт и подновление мест отдыха
	До 30 мая

	Лесопатологическое обследование
	До 30 сентября

	Очистка леса от захламления
	До 15 мая

	Изготовление, ремонт, развешивание гнездовий для птиц
	До 15 апреля

	Посадка лесных культур
	До 15 мая

	Дополнение лесных культур
	До 30 мая

	Уход за лесными культурами
	До 31 октября

	Подготовка почвы под лесные культуры будущего года
	До 31 октября

	Содействие естественному возобновлению леса
	До 31 октября

	Рубки ухода в молодняках
	В течение года

	Разрубка квартальных просек
	В течение года

	Уход за квартальными просеками
	В течение года

	Отвод лесосек
	В течение года


